Piotr Zduniak
ul. Perkalowa 12, 92-403 Łódź
tel. 502-278-624 · piotr@zduniak.net
Łódź, 29 września 2026 r.
Zapytanie o wycenę robót brukarskich — ul. Perkalowa 12, Łódź
Szanowni Państwo,
proszę o wycenę robót brukarskich przy domu jednorodzinnym w Łodzi, ul. Perkalowa 12 (działki 8/7 i 8/8) — Etap I.
Zakres w skrócie
nawierzchnie z kostki, płyt i gresu oraz elementy liniowe — ilości poniżej,
podjazd pod ruch do 5 t, pozostałe nawierzchnie piesze,
roboty podzielone na 7 sekcji, każda z własną podbudową i odbiorem.
Ilości — podsumowanie według materiału (Etap I, z modelu)
	nawierzchnia
	m²

	Gres Zoya Danzig White 60×60×2
	39,35

	Gres Zoya Danzig White 90×90×2
	8,50

	Kostka Lundo 6 (3F) bello
	41,92

	Kostka Lundo 6 (3F) platino
	53,13

	Kostka Lundo 8 (3F) bello
	56,50

	Płyta Drewbet MF 100×100 szary
	2,00

	Płyta Mayesto 80×80 bello
	5,12

	Płyta Mayesto 80×80 platino
	8,89

	Płyta Mayesto Grande 120×80 bello
	12,87

	razem
	228,28



	element liniowy
	mb
	szt.

	geoBORD
	129,08
	134

	geoBORD 58
	87,81
	90

	geoBORD 78
	41,27
	44

	obrzeża 50×40×8 — Livio Grande
	63,83
	134

	Obrzeże Livio Grande 50×40×8 platino
	7,00
	16

	Obrzeże Livio Grande 50×40×8 silexo
	56,83
	118

	stopnice — Livello Uni
	19,90
	22

	Stopień Livello Uni 15×40×100 platino
	4,00
	4

	Stopień Livello Uni 15×40×100 silexo
	15,90
	18

	palisady 60 — Hestra
	24,62
	124

	Palisada Hestra 60 szary
	24,62
	124

	obrzeża i krawężniki niskie
	103,38
	108

	Krawężnik najazdowy 15×22×100 szary
	7,26
	9

	Obrzeże trawnikowe 6×20×100 szary
	76,33
	77

	Palisada Livello Slim 8×30×100 silexo
	19,79
	22

	razem
	340,81
	



	roboty ziemne i podbudowa
	głębokość
	pow. lic m²
	obmiar +15 cm m²

	KO — podjazd, ruch do 5 t
	52 cm
	56,50
	61,50

	P — ciągi piesze
	26 cm
	123,93
	157,94

	G — pod gres
	21 cm
	47,85
	54,94



Rozbicie na sekcje S1–S7 i pozycje do wyceny — w formularzu wyceny (plik 02).
Podział obowiązków
materiał nawierzchniowy (kostka, płyty, gres, obrzeża, palisady, stopnie) — zapewniam ja,
roboty ziemne, podbudowa z materiałem, ławy, spoinowanie — po stronie wykonawcy,
wywóz urobku — poza umową, rozliczany osobno.
Płatność — zaliczka, potem rata po odbiorze każdej sekcji.
W załączeniu
	plik
	zawartość

	01_rysunki_wykonawcze.pdf
	13 arkuszy: rzut ogólny, arkusze robocze 1:50, układy płyt, przekroje

	02_formularz_wyceny (.docx / .pdf)
	obmiar w podziale na sekcje — do wypełnienia

	03_projekt_umowy (.docx / .pdf)
	umowa, którą proponuję — uwagi mile widziane



Proszę o odesłanie
1. wypełnionego formularzu wyceny — cena netto każdej sekcji,
2. proponowanej konstrukcji podbudowy (warstwy i grubości),
3. najwcześniejszego terminu rozpoczęcia i czasu wykonania,
4. ewentualnych uwag do projektu umowy.
Zapraszam na oględziny terenu w dogodnym terminie.
Z poważaniem
Piotr Zduniak




