Formularz wyceny — obmiar w podziale na sekcje
Roboty brukarskie, Łódź, ul. Perkalowa 12, działki 8/7 i 8/8 — Etap I. Ilości z modelu Zamawiającego (rysunki 01–13). Wykonawca wypełnia kolumny „stawka” i „wartość” — kwoty netto. Paragrafy (§) odsyłają do projektu umowy (plik 03).
Materiał nawierzchniowy z pozycji poniżej dostarcza Zamawiający (§ 5 ust. 1 umowy) — stawki dotyczą wyłącznie robocizny wraz z materiałami podbudowy (§ 1 ust. 7).
Każda sekcja obejmuje własne roboty ziemne i podbudowę, podlega odrębnemu odbiorowi i stanowi podstawę wymagalności przypisanej jej raty (§ 4 ust. 3).
Miarą robót ziemnych i podbudowy jest powierzchnia nawierzchni powiększona o 15 cm poza lico z każdej strony. Stawkę Wykonawca może podać osobno dla każdej konstrukcji albo jedną uśrednioną — ale pod każdą nawierzchnią wykonuje konstrukcję przewidzianą dla niej w umowie.
S1 — Platforma pod domek narzędziowy
Nawierzchnie
	produkt
	konstr.
	ilość
	j.m.
	sztuk
	stawka
	wartość

	Kostka Lundo 6 (3F) platino
	P
	9,23
	m²
	221
	
	

	Razem nawierzchnie
	
	9,23
	m²
	
	
	



Elementy liniowe
	produkt
	ilość
	j.m.
	sztuk
	stawka
	wartość

	Obrzeże trawnikowe 6×20×100 szary
	12,70
	mb
	13
	
	

	Razem elementy liniowe
	12,70
	mb
	
	
	



Stopy betonowe pod kotwienie domku — beton zwykły, bez zbrojenia, wykonywane przed podsypką i kostką, pozostają zakryte nawierzchnią (§ 6 ust. 6 umowy). Rozmieszczenie wskazuje Zamawiający przed rozpoczęciem sekcji.
	pozycja
	ilość
	j.m.
	stawka
	wartość

	Stopy betonowe pod kotwienie domku
	wg wskazania
	kpl.
	
	



Roboty ziemne i podbudowa
	konstrukcja
	głębokość
	pow. lic
	obmiar +15 cm
	stawka zł/m²
	wartość

	P
	26 cm
	9,23
	11,76
	
	

	Razem obmiar
	
	9,23
	11,76
	
	



S2 — Taras, wejście do domu, donice
Nawierzchnie
	produkt
	konstr.
	ilość
	j.m.
	sztuk
	stawka
	wartość

	Gres Zoya Danzig White 60×60×2
	G
	39,35
	m²
	134
	
	

	Gres Zoya Danzig White 90×90×2
	G
	8,50
	m²
	12
	
	

	Kostka Lundo 6 (3F) bello
	P
	4,36
	m²
	114
	
	

	Płyta Mayesto Grande 120×80 bello
	P
	0,22
	m²
	3
	
	

	Razem nawierzchnie
	
	52,43
	m²
	
	
	



Elementy liniowe
	produkt
	ilość
	j.m.
	sztuk
	stawka
	wartość

	Obrzeże Livio Grande 50×40×8 silexo
	39,42
	mb
	82
	
	

	Palisada Livello Slim 8×30×100 silexo
	18,99
	mb
	21
	
	

	Stopień Livello Uni 15×40×100 silexo
	8,90
	mb
	11
	
	

	Razem elementy liniowe
	67,31
	mb
	
	
	



Roboty ziemne i podbudowa
	konstrukcja
	głębokość
	pow. lic
	obmiar +15 cm
	stawka zł/m²
	wartość

	P
	26 cm
	4,58
	5,84
	
	

	G
	21 cm
	47,85
	54,94
	
	

	Razem obmiar
	
	52,43
	60,78
	
	



S3 — Podjazd i miejsca postojowe
Nawierzchnie
	produkt
	konstr.
	ilość
	j.m.
	sztuk
	stawka
	wartość

	Kostka Lundo 8 (3F) bello
	KO
	56,50
	m²
	1327
	
	

	Kostka Lundo 6 (3F) platino
	P
	6,20
	m²
	176
	
	

	Razem nawierzchnie
	
	62,70
	m²
	
	
	



Elementy liniowe
	produkt
	ilość
	j.m.
	sztuk
	stawka
	wartość

	geoBORD 78
	13,20
	mb
	14
	
	

	Obrzeże Livio Grande 50×40×8 silexo
	9,70
	mb
	20
	
	

	Razem elementy liniowe
	22,90
	mb
	
	
	



Roboty ziemne i podbudowa
	konstrukcja
	głębokość
	pow. lic
	obmiar +15 cm
	stawka zł/m²
	wartość

	KO (ruch do 5 t)
	52 cm
	56,50
	61,50
	
	

	P
	26 cm
	6,20
	7,90
	
	

	Razem obmiar
	
	62,70
	69,40
	
	



S4 — Opaski, dojścia, palisada
Nawierzchnie
	produkt
	konstr.
	ilość
	j.m.
	sztuk
	stawka
	wartość

	Kostka Lundo 6 (3F) bello
	P
	37,56
	m²
	920
	
	

	Kostka Lundo 6 (3F) platino
	P
	13,24
	m²
	339
	
	

	Razem nawierzchnie
	
	50,80
	m²
	
	
	



Elementy liniowe
	produkt
	ilość
	j.m.
	sztuk
	stawka
	wartość

	Palisada Hestra 60 szary
	24,62
	mb
	124
	
	

	geoBORD 58
	15,39
	mb
	16
	
	

	Obrzeże Livio Grande 50×40×8 silexo
	7,71
	mb
	16
	
	

	Obrzeże Livio Grande 50×40×8 platino
	7,00
	mb
	16
	
	

	Stopień Livello Uni 15×40×100 silexo
	7,00
	mb
	7
	
	

	Stopień Livello Uni 15×40×100 platino
	4,00
	mb
	4
	
	

	Palisada Livello Slim 8×30×100 silexo
	0,80
	mb
	1
	
	

	Razem elementy liniowe
	66,52
	mb
	
	
	



Roboty ziemne i podbudowa
	konstrukcja
	głębokość
	pow. lic
	obmiar +15 cm
	stawka zł/m²
	wartość

	P
	26 cm
	50,80
	64,75
	
	

	Razem obmiar
	
	50,80
	64,75
	
	



S5 — Ścieżki z płyt
Nawierzchnie
	produkt
	konstr.
	ilość
	j.m.
	sztuk
	stawka
	wartość

	Płyta Mayesto Grande 120×80 bello
	P
	12,65
	m²
	17
	
	

	Płyta Mayesto 80×80 platino
	P
	8,89
	m²
	15
	
	

	Płyta Mayesto 80×80 bello
	P
	5,12
	m²
	33
	
	

	Płyta Drewbet MF 100×100 szary
	P
	2,00
	m²
	2
	
	

	Razem nawierzchnie
	
	28,66
	m²
	
	
	



Elementy liniowe
	produkt
	ilość
	j.m.
	sztuk
	stawka
	wartość

	geoBORD 78
	28,07
	mb
	30
	
	

	geoBORD 58
	24,70
	mb
	25
	
	

	Razem elementy liniowe
	52,77
	mb
	
	
	



Stopy betonowe pod kotwienie śmietnika — 4 szt. — pod płytami Drewbet MF 100×100, na tych samych zasadach co stopy pod domek: beton zwykły, bez zbrojenia, zakryte nawierzchnią (§ 6 ust. 6 umowy). Rozmieszczenie wskazuje Zamawiający przed rozpoczęciem sekcji.
	pozycja
	ilość
	j.m.
	stawka
	wartość

	Stopy betonowe pod kotwienie śmietnika
	4
	szt.
	
	



Roboty ziemne i podbudowa
	konstrukcja
	głębokość
	pow. lic
	obmiar +15 cm
	stawka zł/m²
	wartość

	P
	26 cm
	28,66
	36,52
	
	

	Razem obmiar
	
	28,66
	36,52
	
	



S6 — Ścieżka dom–warsztat
Nawierzchnie
	produkt
	konstr.
	ilość
	j.m.
	sztuk
	stawka
	wartość

	Kostka Lundo 6 (3F) platino
	P
	24,46
	m²
	561
	
	

	Razem nawierzchnie
	
	24,46
	m²
	
	
	



Elementy liniowe
	produkt
	ilość
	j.m.
	sztuk
	stawka
	wartość

	geoBORD 58
	47,72
	mb
	49
	
	

	Razem elementy liniowe
	47,72
	mb
	
	
	



Roboty ziemne i podbudowa
	konstrukcja
	głębokość
	pow. lic
	obmiar +15 cm
	stawka zł/m²
	wartość

	P
	26 cm
	24,46
	31,17
	
	

	Razem obmiar
	
	24,46
	31,17
	
	



S7 — Opaska wzdłuż ogrodzenia, działka 8/11
Elementy liniowe
	produkt
	ilość
	j.m.
	sztuk
	stawka
	wartość

	Obrzeże trawnikowe 6×20×100 szary — opaska frontowa, odcinek w Etapie I
	63,63
	mb
	64
	
	

	Krawężnik najazdowy 15×22×100 szary
	7,26
	mb
	9
	
	

	Razem elementy liniowe
	70,89
	mb
	
	
	



Roboty ziemne i podbudowa
Sekcja nie obejmuje nawierzchni ani podbudowy — wyłącznie elementy liniowe osadzane na ławie betonowej C12/15 w pasie drogowym.
Obie pozycje leżą poza granicą nieruchomości Zamawiającego — na działce nr 8/11 w obrębie G-19 (KW LDM1/00067857/3), stanowiącej drogę wewnętrzną we współwłasności. Granica działki pokrywa się z linią ogrodzenia; opaska biegnie po drodze równolegle do niego, licem zewnętrznym w linii 500 mm, a krawężniki są z nią zlicowane.
Droga nie jest drogą publiczną, więc nie ma tu zezwolenia zarządcy drogi ani opłaty za zajęcie pasa. Uzgodnienia ze współwłaścicielami działki bierze na siebie Zamawiający — zob. § 7 ust. 3 umowy.
Uzbrojenie w pasie nie koliduje z robotami. Kanalizacja teletechniczna TOYA biegnie na ok. 1,0 m, kabel energetyczny tuż pod nią na min. 1,2 m, oba równolegle do opaski. Dno wykopu pod ławę obrzeża wypada ok. 0,3 m poniżej terenu — zapas ok. 0,7 m. Ograniczenia są powierzchniowe: skrzynki przyłączy na obu końcach opaski — zakończenie opaski przy nich dopasowuje się do rzeczywistego położenia, nawiązując do rozwiązania przy Perkalowej 10 (wymiary 430 i 1330 mm są orientacyjne) — oraz poprzeczne przejścia gazu, wody i eNN do nieruchomości. Nawierzchnię drogi naruszoną robotami odtwarza się destruktem (§ 7 ust. 8 umowy).
Sekcję wykonuje się na końcu, po zakończeniu dostaw materiału — ruch pojazdów dostawczych przechodzi przez światło bramy garażowej i rozjechałby wcześniej osadzony krawężnik.
Podsumowanie
	
	ilość

	Nawierzchnie razem — powierzchnia lic
	228,28 m²

	Roboty ziemne i podbudowa — obmiar +15 cm
	274,38 m²

	— w tym konstrukcja KO (52 cm, ruch do 5 t)
	56,50 m² lic → 61,50 m² obmiaru

	— w tym konstrukcja P (26 cm)
	123,93 m² lic → 157,94 m² obmiaru

	— w tym konstrukcja G (21 cm)
	47,85 m² lic → 54,94 m² obmiaru



Pozycje poza tabelami sekcyjnymi — status rozliczenia
	pozycja
	ilość
	rozliczenie
	stawka
	wartość

	Obrzeża geoBORD 58 i 78 — układanie i kotwienie
	129,08 mb
	W CENIE
	
	

	Obrzeże Livio Grande 50×40×8 silexo na ławie
	56,83 mb / 118 szt
	W CENIE
	
	

	Wypełnienie spoin i zagęszczenie nawierzchni
	228,28 m²
	W CENIE
	
	

	Wbudowanie pokrywy włazu studni kablowej (materiał Zamawiającego)
	wg obejścia
	W CENIE
	
	

	Ława betonowa pod obrzeża i krawężniki
	ok. 175 mb
	W CENIE — technologia: ………
	
	

	Geowłóknina separacyjna 200 g/m² pod całością
	ok. 300 m²
	W CENIE
	
	

	Wytyczenie robót w terenie
	1 kpl.
	W CENIE / DO WYCENY
	
	

	Studnia wodomierzowa — korpus, pierścień, właz B125, odpowietrzenie
	1 kpl.
	DO WYCENY
	
	

	Stopy betonowe pod kotwienie domku i śmietnika
	domek wg wskazania; śmietnik 4 szt.
	DO WYCENY
	
	

	Wywóz urobku z utylizacją — 71 m³ w gruncie, 86–93 m³ luzem
	ok. 13 kontenerów 7 m³
	POZA UMOWĄ
	
	



Pozycje W CENIE wchodzą w cenę sekcji powyżej. Pozycje DO WYCENY proszę wycenić osobno. Wywóz urobku pozostaje poza umową i podlega odrębnemu uzgodnieniu (§ 6 ust. 9 umowy) — orientacyjna cena mile widziana.
Zestawienie oferty
	sekcja
	zakres
	wartość netto

	S1
	platforma pod domek narzędziowy, ze stopami
	

	S2
	taras, wejście do domu, donice (gres)
	

	S3
	podjazd i miejsca postojowe
	

	S4
	opaski, dojścia, palisada
	

	S5
	ścieżki z płyt, ze stopami pod śmietnik
	

	S6
	ścieżka dom–warsztat
	

	S7
	opaska wzdłuż ogrodzenia
	

	
	RAZEM netto
	

	
	VAT ……… %
	

	
	RAZEM brutto
	

	
	studnia wodomierzowa (DO WYCENY)
	

	
	wywóz urobku — orientacyjnie, poza umową
	



	konstrukcja podbudowy KO / P / G — warstwy i grubości
	

	technologia ławy pod obrzeża i krawężniki
	

	oczekiwana zaliczka
	

	najwcześniejszy termin rozpoczęcia
	

	czas wykonania całości
	

	ważność oferty
	

	uwagi do projektu umowy
	



Data: ……………………    WYKONAWCA (nazwa, NIP, podpis) ......................................




